**Техническая спецификация на поставку товаров**

**Покупатель АО «Эмбамунайгаз»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **ЕНС**  **ТРУ** | **Код товара** | **Наименование товара** | **Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара** |
| 1 | 282412.900.000002 | 120010239 | Молоток | Пневматический отбойный молоток в комплекте предназначен для рыхления твердого и промерзшего грунта, пробивки проемов и отверстий в кирпичных стенах зданий, разборки кирпичных кладок, раскалывания льда. **Технические характеристики:** Давление сжатого воздуха, МПа,  нормальное – 0,5;  минимальное – 0,3;  Энергия единичного удара, Дж, - не менее 39;  Частота ударов, уд/сек – 22,5;  Масса молотка без инструмента, кг не более – 8,5;  Удельный расход сжатого воздуха, м3/мин – 1,5;  Размер хвостовика: диаметр, мм – 24;  длина, мм – 70;  Внутренний диаметр рукава, мм – 16;  Условия поставки:  - сертификат качества;  Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком). |

**ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА**

1) Представление гарантии на качество предлагаемых товаров (*если применимо*).

Срок гарантии в месяцах: 12 мес.

2) Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок: не требуется

*Пример: (Требования по энергоэффективности на закупаемые работы и услуги, а также законодательные требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (класс энергосбережения, ссылки на технические стандарты, нормативно-техническую документацию)*

3) Технические стандарты

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование стандарта | Не зарегистрирован в РК |
|  | не требуется |

4) Нормативно-технические документы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование документа | Не зарегистрирован в РК |
|  | не требуется |

5) Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю (*нужное подчеркнуть*):

- осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта;

- осуществляются закупки приобретения товаров в соответствии с проектной (проектно-сметной) документацией.

6) Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения: \_\_ не требуется

(В данном разделе указывается дополнительные требования к поставке товаров. Пример: монтаж оборудования и пусконаладочные работы; иные требования (наличие разрешительных документов при монтаже оборудования и т.д.).

Приложение: *Перечислить все Приложения при их наличии (графические, эскизные, табличные, в случае необходимости и применимости к данной закупке, опросный лист к технической спецификации прилагается, количество листов)*

**Директор ДМТС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Давлеткильдеев Р.И.**

**Директор ДМ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Нуртазаев Б.З.**