**Техническая спецификация на поставку товаров**

**Покупатель АО «Эмбамунайгаз»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **ЕНС**  **ТРУ** | **Код товара** | **Наименование товара** | **Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара** |
| 1 | 279032.000.000056 | 210025027 | Резак | Резак инжекторный ручной кислородной резки Р1-П. Конструкция каналов мундштука и смесителя должна препятствовать распространению обратного удара пламени в ствол резака и газопроводящие рукава.  Технические характеристики:  Тип резака – Р1-П;  Толщина разрезаемой стали, мм – 3-200;  Присоединительные размеры штуцеров, мм – М16-1,5;  Длина резака, мм не более – 580;  Масса резака, кг не более – 1,3;  Нормативно-технический документ - ГОСТ 5191-79.  Условия поставки:  - сертификат качества/соответствия;  - паспорт.  Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком). |

**ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА**

1) Представление гарантии на качество предлагаемых товаров (*если применимо*).

Срок гарантии в месяцах: **12 мес.**

2) Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок: **не требуется**

3) **Технические стандарты**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование стандарта | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |

4) **Нормативно-технические документы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование документа | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |

5) Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю (*нужное подчеркнуть*):

- осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта;

- осуществляются закупки приобретения товаров в соответствии с проектной (проектно-сметной) документацией.

6) Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения: \_\_ **не требуется**

**Директор ДМТС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Давлеткильдеев Р.И.**

**Директор ДМ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Нуртазаев Б.З.**

**Техническая спецификация на поставку товаров**

**Покупатель АО «Эмбамунайгаз»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **ЕНС**  **ТРУ** | **Код товара** | **Наименование товара** | **Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара** |
| 1 | 279032.000.000056 | 210025027 | Резак | Резак инжекторный ручной кислородной резки Р1-П. Конструкция каналов мундштука и смесителя должна препятствовать распространению обратного удара пламени в ствол резака и газопроводящие рукава.  Технические характеристики:  Тип резака – Р1-П;  Толщина разрезаемой стали, мм – 3-200;  Присоединительные размеры штуцеров, мм – М16-1,5;  Длина резака, мм не более – 580;  Масса резака, кг не более – 1,3;  Нормативно-технический документ - ГОСТ 5191-79.  Условия поставки:  - сертификат качества/соответствия;  - паспорт.  Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком). |

**ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА**

1) Представление гарантии на качество предлагаемых товаров (*если применимо*).

Срок гарантии в месяцах: **12 мес.**

2) Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок: **не требуется**

3) **Технические стандарты**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование стандарта | Не зарегистрирован в РК |
| ГОСТ 5191-79 | --- |

4) **Нормативно-технические документы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование документа | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |

5) Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю (*нужное подчеркнуть*):

- осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта;

- осуществляются закупки приобретения товаров в соответствии с проектной (проектно-сметной) документацией.

6) Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения: \_\_ **не требуется**

**Директор ДМТС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Давлеткильдеев Р.И.**

**Директор ДМ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Нуртазаев Б.З.**