**Техническая спецификация на поставку товаров**

**Покупатель АО «Эмбамунайгаз»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **ЕНС**  **ТРУ** | **Код товара** | **Наименование товара** | **Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара** |
| 1 | 251110.300.000010 | 110001003 | Здание мобильное для насосной станции | Здание мобильное для насосной станции.  Назначение - для пожаротушения;  Технические характеристики:  Исполнение - контейнерное;  Контейнер изготавливается на стальном каркасе из профилированных металлических листов, толщиной, мм - 3 с антикоррозийной обработкой.  Пол контейнера - деревянный;  Габаритные размеры, мм - 6000х2000х2500;  Включение насосов вручную от нажатия кнопки в шкафу управления. Забор воды от отдельно стоящих резервуаров.  В насосной станции приняты прямые стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91, с антикоррозийным покрытием.  Количество насосы Wilo CO-2 BL 100/330/SK, шт - 2. (основной и резервный).  Гарантийные обязательства завода-изготовителя модульных зданий:  Поставщик гарантирует соответствие модульного здания требованиям СТ при соблюдении потребителем условий эксплуатации.  Срок эксплуатации модульного здания, не менее - 10 лет;  Гарантия на товар в течение 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев от даты поставки.  В течение гарантийного периода Поставщик обязуется заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы и детали при соблюдении потребителем условий эксплуатации;  Требование к документации поставщика:  Перечень документов при поставке:  - сертификат соответствия или другой документ, удостоверяющий происхождения товара;  - паспорт завода изготовителя на модульные здания;  - правила эксплуатации;  Доставка, установка, монтаж, подключение к инженерным сетям за счет Поставщика.  **Заполняется потенциальным поставщиком:**  **Марка/модель -**  **завод изготовитель -**  **страна происхождения -** |