**Техническая спецификация на поставку товаров**

**Покупатель АО «Эмбамунайгаз»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **ЕНС****ТРУ** | **Код товара** | **Наименование товара** | **Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара** |
| 1 | 251110.300.000010 | 110001003 | Здание мобильное для насосной станции  | Здание мобильное для насосной станции.Назначение - для пожаротушения;Технические характеристики:Исполнение - контейнерное;Контейнер изготавливается на стальном каркасе из профилированных металлических листов, толщиной, мм - 3 с антикоррозийной обработкой.Пол контейнера - деревянный;Габаритные размеры, мм - 6000х2000х2500;Включение насосов вручную от нажатия кнопки в шкафу управления. Забор воды от отдельно стоящих резервуаров.В насосной станции приняты прямые стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91, с антикоррозийным покрытием.Количество насосы Wilo CO-2 BL 100/330/SK, шт - 2. (основной и резервный).Гарантийные обязательства завода-изготовителя модульных зданий: Поставщик гарантирует соответствие модульного здания требованиям СТ при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Срок эксплуатации модульного здания, не менее - 10 лет;Гарантия на товар в течение 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев от даты поставки.В течение гарантийного периода Поставщик обязуется заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы и детали при соблюдении потребителем условий эксплуатации;Требование к документации поставщика: Перечень документов при поставке:- сертификат соответствия или другой документ, удостоверяющий происхождения товара; - паспорт завода изготовителя на модульные здания;- правила эксплуатации;Доставка, установка, монтаж, подключение к инженерным сетям за счет Поставщика.**Заполняется потенциальным поставщиком:****Марка/модель -** **завод изготовитель -** **страна происхождения -** |