**Техническая спецификация на поставку товаров**

**Покупатель АО «Эмбамунайгаз»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **ЕНС****ТРУ** | **Код товара** | **Наименование товара** | **Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара** |
| 1 | 252112.900.000004 | 110001002 | Здание мобильное котельная  | Здание мобильное котельная.Технические характеристики:Исполнение - контейнерное;Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) - 6000х3000х3000;Металлоконструкция;Панели стен с минватным утеплителем, мм - 100, на базальтовой основе;Панели кровли с минватным утеплителем, мм- 100, на базальтовой основе;Отделка пола модуля (лист рифленый б=4);Освещение;Окна из пластика;Дверь металлическая утепленная;Жалюзи для приточной вентиляции и проветривания;Огнетушитель;Основной наружный цвет модуля - светло-серый RAL7004;Наружные нащельники модуля и крыша - темно-серый RAL7024;Внутренний цвет модуля - оцинкованная сталь;Отверстия для трубопроводов;Гарантийные обязательства завода-изготовителя модульных зданий: Поставщик гарантирует соответствие модульного здания требованиям СТ при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Срок эксплуатации модульного здания, не менее - 10 лет;Гарантия на товар в течение 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев от даты поставки.В течение гарантийного периода Поставщик обязуется заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы и детали при соблюдении потребителем условий эксплуатации;Требование к документации поставщика: Перечень документов при поставке:- сертификат соответствия или другой документ, удостоверяющий происхождения товара; - паспорт завода изготовителя на модульные здания;- правила эксплуатации;Доставка, установка, монтаж, подключение к инженерным сетям, за счет Поставщика.**Заполняется потенциальным поставщиком:****Марка/модель -** **завод изготовитель -** **страна происхождения -** |