**Техническая спецификация на поставку товаров**

**Покупатель АО «Эмбамунайгаз»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **ЕНС**  **ТРУ** | **Код товара** | **Наименование товара** | **Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара** |
| 1 | 252112.900.000004 | 110001002 | Здание мобильное котельная | Здание мобильное котельная.  Технические характеристики:  Исполнение - контейнерное;  Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) - 6000х3000х3000;  Металлоконструкция;  Панели стен с минватным утеплителем, мм - 100, на базальтовой основе;  Панели кровли с минватным утеплителем, мм- 100, на базальтовой основе;  Отделка пола модуля (лист рифленый б=4);  Освещение;  Окна из пластика;  Дверь металлическая утепленная;  Жалюзи для приточной вентиляции и проветривания;  Огнетушитель;  Основной наружный цвет модуля - светло-серый RAL7004;  Наружные нащельники модуля и крыша - темно-серый RAL7024;  Внутренний цвет модуля - оцинкованная сталь;  Отверстия для трубопроводов;  Гарантийные обязательства завода-изготовителя модульных зданий:  Поставщик гарантирует соответствие модульного здания требованиям СТ при соблюдении потребителем условий эксплуатации.  Срок эксплуатации модульного здания, не менее - 10 лет;  Гарантия на товар в течение 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев от даты поставки.  В течение гарантийного периода Поставщик обязуется заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы и детали при соблюдении потребителем условий эксплуатации;  Требование к документации поставщика:  Перечень документов при поставке:  - сертификат соответствия или другой документ, удостоверяющий происхождения товара;  - паспорт завода изготовителя на модульные здания;  - правила эксплуатации;  Доставка, установка, монтаж, подключение к инженерным сетям, за счет Поставщика.  **Заполняется потенциальным поставщиком:**  **Марка/модель -**  **завод изготовитель -**  **страна происхождения -** |