**Техническая спецификация на поставку товаров**

**Покупатель АО «Эмбамунайгаз»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **ЕНС****ТРУ** | **Код товара** | **Наименование товара** | **Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара** |
| 1 | 282214.200.000001 | 120010242  | Кран мостовой | Кран мостовой опорный однобалочный электрический. Назначение - для подъема и опускания грузов и перемещения их на небольшие расстояния в горизонтальном направлении при производстве строительно-монтажных и перегрузочных работ.Технические характеристики:Грузоподъёмность, тн. – не менее 5;Пролет, м – 16,5;Высота подъёма, м – 6;Управление – с пола;Напряжение, В – 380;Климатическое исполнение – У1;Комплектация:- ограничитель грузоподъёмности;- плавный пуск механизма;- тормоз на передвижения тали;- радиоуправлением;- звуковой сигнализатор;Условия поставки:- паспорт, руководство по эксплуатации;Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком). |

**ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА**

1) Представление гарантии на качество предлагаемых товаров (*если применимо*).

Срок гарантии в месяцах: 12 месяцев

2) Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок: не требуется

3) Технические стандарты

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование стандарта | Не зарегистрирован в РК |
|  | не требуется |

4) Нормативно-технические документы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование документа | Не зарегистрирован в РК |
|  | не требуется |

5) Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю (*нужное подчеркнуть*):

- осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта;

- осуществляются закупки приобретения товаров в соответствии с проектной (проектно-сметной) документацией.

6) Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения: разрешение на применение оборудования от уполномоченного органа;

**Директор ДМТС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Давлеткильдеев Р.И.**

**Директор ДМ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Нуртазаев Б.З.**