**Техническая спецификация на поставку товаров**

**Покупатель АО «Эмбамунайгаз»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **ЕНС**  **ТРУ** | **Код товара** | **Наименование товара** | **Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара** |
| 1 | 241061.000.000004 | 210014252 | Катанка | Катанка из углеродистой стали.  Назначение – для перетяжки на проволоку на проволоку.  Технические характеристики:  Точность – В по ГОСТ 2590;  Диаметр, мм - 8;  Марка стали - СТ3;  Охлаждение - У01, одностадийное;  Нормативно-технический документ - ГОСТ 30136-95  Условия поставки – предоставление сертификата соответствия;  Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком). |

**ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА**

1) Представление гарантии на качество предлагаемых товаров (*если применимо*).

Срок гарантии в месяцах: 12 месяцев

2) Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок: не требуется

3) Технические стандарты

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование стандарта | Не зарегистрирован в РК |
| ГОСТ 30136-95 | не требуется |

4) Нормативно-технические документы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование документа | Не зарегистрирован в РК |
|  | не требуется |

5) Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю (*нужное подчеркнуть*):

- осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта;

- осуществляются закупки приобретения товаров в соответствии с проектной (проектно-сметной) документацией.

6) Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения:

**Директор ДМТС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Давлеткильдеев Р.И.**

**Директор ДМ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Нуртазаев Б.З.**