**Техническая спецификация на поставку товаров**

**Покупатель АО «Эмбамунайгаз»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **ЕНС**  **ТРУ** | **Код товара** | **Наименование товара** | **Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара** |
| 1 | 282922.900.000000 | 220015801 | Ствол | Ствол пожарный РС-50 служит для создания и направления сплошной струи воды при тушении пожаров. Применяется для комплектации переносных пожарных мотопомп, шестереночных навесных насосов и для оснащения пожарного крана. Ствол пожарный РС-50 состоит из корпуса, на одном конце которого нарезана резьба для навертывания соединительной муфтовой головки, обеспечивающей присоединение его к напорному рукаву. Другой конец корпуса своей цилиндрической частью образует насадок, через который выбрасывается вода. Технические характеристики: Тип - РС-50, ручной; Условный проход соединительной головки, мм - 50; Длина ствола, мм - 265; Диаметр выходного отверстия насадки, мм - 13; Рабочее давление, МПа, кгс/см2 - 0,4-0,6 (4-6); Расход воды (при рабочем давлении 0,4 МПа), л/с - 3,6; Материал - А, алюминий.  Заполняется потенциальным поставщиком:  Марка/модель -  Завод изготовитель -  Страна происхождения - |

**ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА**

1) Представление гарантии на качество предлагаемых товаров (*если применимо*).

Срок гарантии в месяцах: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2) Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Пример: (Требования по энергоэффективности на закупаемые работы и услуги, а также законодательные требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (класс энергосбережения, ссылки на технические стандарты, нормативно-техническую документацию)*

3) Технические стандарты

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование стандарта | Не зарегистрирован в РК |
|  |  |

4) Нормативно-технические документы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование документа | Не зарегистрирован в РК |
|  |  |

5) Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю (*нужное подчеркнуть*):

- осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта;

- осуществляются закупки приобретения товаров в соответствии с проектной (проектно-сметной) документацией.

6) Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(В данном разделе указывается дополнительные требования к поставке товаров. Пример: монтаж оборудования и пусконаладочные работы; иные требования (наличие разрешительных документов при монтаже оборудования и т.д.).

Приложение: *Перечислить все Приложения при их наличии (графические, эскизные, табличные, в случае необходимости и применимости к данной закупке, опросный лист к технической спецификации прилагается, количество листов)*

**Директор департамента МТС Давлеткильдеев Р.И.**

**Заместитель директора**

**Департамента ОТ и ОС Мукангалиев Ж.Ж.**